[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.63
pe=2
op=1
opn=0	0	2	1	1	0	19	8	1	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	1	1
prn=2	2	2	2	4	0	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Koszty zakupu	Zysk	VAT
wn=			

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS	PRZEDMIAR

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=0	1	0	PLN
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty zakupu	Kz
wa=0	1	0	PLN
op=1	1
nm=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 166]
ty=M
na=Drzwi automatyczne dwuskrzydłowe o. wym.90x200 cm	0
id=1319992	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1319992

[RMS ZEST 1]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=235.7345

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=Dwuteowniki stalowe walcowane na gorąco HEA 160 mm	0
id=1100320	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=360.24

[RMS ZEST 131]
ty=M
na=Płytka gresowa szkliwiona o wym. 30x30 cm	0
id=2520701	1
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=14.742

[RMS ZEST 35]
ty=S
na=Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=6.9992

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Płytka gresowa nieszkliwiona, techniczna o wym. 30x30 cm	0
id=2520611	1
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=6.0565

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Cegła ceramiczna pełna o wymiarach 25x12x6,5 cm kl. 10	0
id=1800101	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=483.36

[RMS ZEST 132]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych, biała	0
id=1502111	2
jm=dm3	066
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=28.7386

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych - ATLAS uniwersalna (uelastyczniona)	0
id=1554202	2
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=319.8632

[RMS ZEST 156]
ty=M
na=Oprawa awaryjna N/T LED DA 3H IP54 AT,	0
id=730300232	3
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 197]
ty=M
na=Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED P44 4000K, Ra>80 przystosowana do montaż zewnętrznego ze zintegrowanym czujnikiem ruchu	0
id=7302299	1
jm=szt.	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7302299

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=Płyta granitowa, grub. 3 cm, jasno szara, grube ziarno, płomień	0
id=163140112	3
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1.3554

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Farba emulsyjna nawierzchniowa do wymalowań wewnętrznych	0
id=1510809	1
jm=dm3	066
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=16.8551

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Gips budowlany - szpachlowy	0
id=1740103	1
jm=t	034
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.1354

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	0
id=1700312	2
jm=t	034
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.2838

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane	0
id=1720202	1
jm=t	034
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.1681

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10)	0
id=2370602	2
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.4017

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowa M-12	0
id=2380824	2
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.3406

[RMS ZEST 15]
ty=M
na=Środek gruntujący	0
id=148150204	3
jm=dm3	066
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=20.21

[RMS ZEST 31]
ty=M
na=Płyta styropianowa EPS 100-038 (dach-podłoga)	0
id=1561030	2
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.3074

[RMS ZEST 36]
ty=S
na=Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t	0
id=34312	1
jm=m-g	148
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=6.5318

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=Piasek uziarnienie 0-2 mm	0
id=1601803	1
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1.2997

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Sucha mieszanka tynkarska na spoiwach mineralnych  2 mm, kolor	0
id=2350012	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=11.877

[RMS ZEST 194]
ty=M
na=Czujnik  obecnosci 230V, obszar ruchu 8m, obszar przejsciowy 16m	0
id=722518505	3
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	0	0
il=1

[RMS ZEST 56]
ty=M
na=Cegła ceramiczna dziurawka (drążona) o wym. 25x12x6,5 cm kl. 5	0
id=1800202	2
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=41.2

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor	0
id=2380611	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=6.866

[RMS ZEST 151]
ty=M
na=Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm2	0
id=7950806	1
jm=m	040
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT, szybkoschnąca, opak. 5 kg	0
id=148150104	3
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=4.4475

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS przy dociepleniach metodą lekką ATLAS Stopter K-20	0
id=1554103	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=17.9

[RMS ZEST 86]
ty=M
na=Narożnik aluminiowy 0,35x23,5x23,5 mm, dł. 2,5 m, opak. 50 szt.	0
id=131700202	3
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=3.9984

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Środek gruntujący do gładzi gipsowych	0
id=148150204	3
jm=dm3	066
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=4.617

[RMS ZEST 135]
ty=M
na=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu C "50"	0
id=1324956	1
jm=m	040
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=2.8085

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=Siatka z włókna szklanego	0
id=3900630	1
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=5.5041

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Siatka zgrzewana posadzkowa oczko 100x100, śr. drutu 2,4-2,5 mm, format 1x2 m	0
id=133653049	3
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=4.9776

[RMS ZEST 145]
ty=M
na=Płyta ze skalnej wełny mineralnej  - gęstość 31 kg/m3, , grubość 50 mm	0
id=231140605	3
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1.4385

[RMS ZEST 141]
ty=M
na=Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa ogniochronna grubości 12,5 mm (GKF)	0
id=1750808	1
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1.4385

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Siatka tkana Rabitza oczka 10x10 mm, fi 0,8-0,9 mm	0
id=1336401	2
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=2.3661

[RMS ZEST 11]
ty=S
na=Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	0
id=43211	1
jm=m-g	148
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=2.2629

[RMS ZEST 164]
ty=M
na=Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa	0
id=1478500	1
jm=dm3	066
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.3515

[RMS ZEST 54]
ty=M
na=Ciasto wapienne - wapno gaszone	0
id=1720301	1
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.0339

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=Folia polietylenowa izolacyjna, grub. 0,3 mm	0
id=1560312	1
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=5.8072

[RMS ZEST 57]
ty=M
na=Zaprawa budowlana zwykła cementowo-wapienna M-7	0
id=2380815	1
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.0412

[RMS ZEST 181]
ty=M
na=Rura instalacyjna gładka RB 20 mm	0
id=7580083	1
jm=m	040
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=10.4

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Profil aluminiowy do ociepleń, dł. 250 cm - narożnik z siatką	0
id=1317002	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=2.352

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=Papa asfaltowa modyfikowana SBS, termozgrzewalna, na włókninie poliestrowej, podkładowa PYE PV 250 S46	0
id=230252102	3
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.644

[RMS ZEST 165]
ty=M
na=Dyble stalowe fi 10x160 mm	0
id=1345499	1
jm=szt.	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=5.8645
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1341099

[RMS ZEST 180]
ty=M
na=Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A standard podstawowy IP-20 1-biegunowy	0
id=7510310	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1

[RMS ZEST 185]
ty=M
na=Uchwyty do RB 20	0
id=1551399	2
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=Folia polietylenowa budowlana osłonowa, grub. 0,12 - 0,20 mm	0
id=1560303	1
jm=m2	050
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=4.284

[RMS ZEST 134]
ty=M
na=Kształtownik stalowy rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe - profil ścienny typu U "50"	0
id=1324951	1
jm=m	040
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1.0412

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Masa tynkarska podkładowa ATLAS Cerplast, biała	0
id=2381101	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=1.005

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=Drut stalowy okrągły - miękki fi 0,5-0,8 mm	0
id=1120600	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.3585

[RMS ZEST 183]
ty=M
na=Kołki rozporowe plastykowe fi 8 mm	0
id=8990412	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 142]
ty=M
na=Kołek rozporowy metalowy fi 8mm	0
id=8990412	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=5.5622

[RMS ZEST 143]
ty=M
na=Wkręt do szybkiego montażu TN 3,5x35 mm	0
id=1343799	1
jm=szt.	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=23.29
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	1346399

[RMS ZEST 154]
ty=M
na=Puszka instalacyjna z tworzywa sztucznego PO 60mm	0
id=7540411	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=2.04

[RMS ZEST 182]
ty=M
na=Złączka kompensacyjna do rur ZCL 20	0
id=7580405	1
jm=szt	020
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=4.1

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=Woda z rurociągów	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.1406

[RMS ZEST 144]
ty=M
na=Taśma spoinowa z włókna szklanego	0
id=3902210	1
jm=m	040
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=3.1017

[RMS ZEST 68]
ty=S
na=Żuraw okienny przenośny 0,15 t	0
id=35111	1
jm=m-g	148
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.0579

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Gaz propanowo-butanowy płynny	0
id=1020100	1
jm=kg	033
ce=0	1722588217
cw=0	PLN
il=0.056

[RMS ZEST 146]
ty=R
na=betoniarze gr.III	0
id=003	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 147]
ty=R
na=cieśle gr.II	0
id=042	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 79]
ty=R
na=monterzy gr.III	0
id=223	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 78]
ty=R
na=monterzy gr.IV	0
id=224	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=posadzkarze gr.II	0
id=382	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 130]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	2
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 47]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 92]
ty=R
na=robotnicy gr.II	0
id=392	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 195]
ty=R
na=Roboty instalacji elektrycznych (WP)	0
id=941	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[RMS ZEST 152]
ty=M	1
na=Materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Przedsionek
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=			

[ELEMENT 2]
na=Zamurowaniw istniejącego otworu
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=			

[POZYCJA]
id=41
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,50*2,00						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 22]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=3
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0333-07	4-01	0333-07		1
mpn=1211
na=Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4.72
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.72	1	2*2,36						

[RMS 1]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8616

[POZYCJA]
id=5
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0304-01	4-01	0304-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=0.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.98	1	1,09*2,36*0,38						

[RMS 1]
nz=16.4	0	16,4
np=1
wa=0
wb=0
il=16.072

[RMS 9]
nz=372	0	372
np=1
wa=0
wb=0
il=364.56

[RMS 3]
nz=0.0618	0	0,0618
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0606

[RMS 4]
nz=0.0345	0	0,0345
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0338

[RMS 10]
nz=0.32	0	0,32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3136

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.45	0	0,45
np=1
wa=0
wb=0
il=0.441

[RMS 36]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=2.058

[POZYCJA]
id=14
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=5.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.14	1	2*1,09*2,36						

[RMS 1]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=6.0138

[RMS 3]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0267

[RMS 4]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0339

[RMS 10]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1367

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.257

[RMS 11]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2056

[POZYCJA]
id=45
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-03	4-04	1101-03		1
mpn=_1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.18	1	0,98*1,2						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4868

[RMS 35]
nz=1.112	0	1,112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.3122

[POZYCJA]
id=48
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-06	4-04	1101-06		1
mpn=1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=1.18	1	1,18						

[RMS 35]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7222

[POZYCJA]
id=50
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=7
ob=1.18
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1.18	1	1,18						

[ELEMENT 2]
na=Malowanie przedsionka oraz powierzchni po zamurowaniu od środka okładziny z płytek przy ościeżach1310
wa=0
kn=0	0	0
id=597
nu=1.2
wn=			

[POZYCJA]
id=22
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-01	K-04	0305-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=26.47
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0	1	0						
wo=26.47	1	<ściany>(2,18+2,01+2,46+1,77+0,28+0,24)*3,44-(0,90*2,05+1,19*2,05)						

[RMS 1]
nz=0.236	0	0,236
np=1
wa=0
wb=0
il=6.2469

[RMS 19]
nz=0.00324	0	0,00324
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0858

[RMS 20]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9705

[RMS 16]
nz=0.0021	0	0,0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0556

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7412

[RMS 35]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2118

[POZYCJA]
id=606
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0305-04	K-04	0305-04		1
mpn=121,0:0,0911
na=Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=4.31
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.31	1	2,18*2,01-0,24*0,28						

[RMS 1]
nz=0.268	0	0,268
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1551

[RMS 19]
nz=0.00332	0	0,00332
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0143

[RMS 20]
nz=0.15	0	0,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6465

[RMS 16]
nz=0.0022	0	0,0022
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.028	0	0,028
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1207

[RMS 35]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0345

[POZYCJA]
id=598
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AT-02 2057-01	AT-02	2057-01		1
mpn=1211
na=Przyklejenie narożników ochronnych na narożach ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=9.52
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=9.52	1	(2,59+2,17)*2						

[RMS 1]
nz=0.27	0	0,27
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5704

[RMS 86]
nz=0.42	0	0,42
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9984

[RMS 19]
nz=0.00036	0	0,00036
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0034

[RMS 16]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[RMS 35]
nz=0.002	0	0,002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.019

[POZYCJA]
id=30
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=30.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.31	1	<sufit>4,31						
wo=26.47	1	<ściany>(2,18+2,01+2,46+1,77+0,28+0,24)*3,44-(0,90*2,05+1,19*2,05)						
ko=				
ko=				

[RMS 1]
nz=0.176	0	0,176
np=1
wa=0
wb=0
il=5.4173

[RMS 21]
nz=0.292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=8.9878

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=15.39

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0092

[POZYCJA]
id=36
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-03	K-04	0201-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=30.78
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=30.78	1	30,78						

[RMS 1]
nz=0.0505	0	0,0505
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5544

[RMS 21]
nz=0.125	0	0,125
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8475

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0031

[POZYCJA]
id=621
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.67	1	<drzwi do windy>(2*2,00+1,19)*0,42+(0,47+0,78)*2,00*0,30+2,46*0,30						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2936

[RMS 40]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8074

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0011

[POZYCJA]
id=631
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0201-03	AT-22	0201-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=3.67
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.67	1	3,67						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.8811

[RMS 131]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.8535

[RMS 45]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2845

[RMS 44]
nz=20.78	0	20,78
np=1
wa=0
wb=0
il=76.2626

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1101

[RMS 35]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1101

[ELEMENT 2]
na=Wymiana posadzki
wa=0
kn=0	0	0
id=51
nu=1.3
wn=			

[POZYCJA]
id=52
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0812-05	4-01	0812-05		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	2,46*2,01-0,24*0,28						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=1
wa=0
wb=0
il=4.4896

[POZYCJA]
id=54
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 0504-01	4-04	0504-01		1
mpn=_1211
na=Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	4,88						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=2.3912

[POZYCJA]
id=62
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1101-01	2-02	1101-01		1
mpn=121,0:0,0911
na=Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	4,88*0,08						

[RMS 1]
nz=5.26	0	5,26
np=1
wa=0
wb=0
il=2.0514

[RMS 24]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4017

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=66
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0615-01	2-02	0615-01		1
mpn=_1211
na=Izolacje zfolii PE grub. 0,3 mm  poziome - jedna warstwa
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	4,88						

[RMS 1]
nz=0.0832	0	0,0832
np=1
wa=0
wb=0
il=0.406

[RMS 28]
nz=1.19	0	1,19
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8072

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0045	0	0,0045
np=1
wa=0
wb=0
il=0.022

[RMS 35]
nz=0.0012	0	0,0012
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[POZYCJA]
id=72
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 0608-03	2-02	0608-03		1
mpn=_1211
na=Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa grub. 6 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	4,88						

[RMS 1]
nz=0.0891	0	0,0891
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4348

[RMS 31]
nz=0.063	0	0,063
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3074
nan=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0032	0	0,0032
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0156

[RMS 35]
nz=0.0047	0	0,0047
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0229

[POZYCJA]
id=78
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1104-01 1104-03 	2-02	1104-01	 1104-03 	1
mpn=153:0:5009222,101211
na=Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	4,88						

[RMS 1]
nz=0.5708	0	0,356+3*0,0716
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7855

[RMS 34]
nz=0.0521	0	0,0206+3*0,0105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2542

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0783	0	0,0309+3*0,0158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3821

[RMS 35]
nz=0.006	0	0,006
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0293

[POZYCJA]
id=100
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 1116-07	2-02	1116-07		1
mpn=_1211
na=Dopłata za zbrojenie siatką stalową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	4,88						

[RMS 1]
nz=0.074	0	0,074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3611

[RMS 39]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9776
nan=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0011	0	0,0011
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0054

[RMS 35]
nz=0.0017	0	0,0017
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0083

[POZYCJA]
id=106
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0705-01	4-01	0705-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=6.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.85	1	<przy krawedziach ścian>(2,18+2,01+2,46+1,77+0,28+0,24)-(0,90+1,19)						

[RMS 1]
nz=0.36	0	0,36
np=1
wa=0
wb=0
il=2.466

[RMS 3]
nz=0.0008	0	0,0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0055

[RMS 4]
nz=0.001	0	0,001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 10]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0685

[RMS 11]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0685

[POZYCJA]
id=114
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=5.91
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.91	1	4,88+6,85*0,15						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3546

[RMS 40]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2411

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[POZYCJA]
id=120
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1118-08	0-12II	1118-08		1
mpn=_1211
na=Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=4.88
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.88	1	4,88						

[RMS 1]
nz=0.9521	0	0,9521
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6462

[RMS 41]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=4.9776

[RMS 44]
nz=4.75	0	4,75
np=1
wa=0
wb=0
il=23.18

[RMS 45]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=1.952

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0315	0	0,0315
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1537

[RMS 35]
nz=0.027	0	0,027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1318

[POZYCJA]
id=128
pd=IGM wyd.II 2000	KNR	0-12II 1120-05	0-12II	1120-05		1
mpn=_1211
na=Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=6.85
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.85	1	6,85						

[RMS 1]
nz=0.4002	0	0,4002
np=1
wa=0
wb=0
il=2.7414

[RMS 41]
nz=0.1575	0	0,1575
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0789

[RMS 44]
nz=0.72	0	0,72
np=1
wa=0
wb=0
il=4.932

[RMS 72]
nz=0.12	0	0,12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.822

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0054	0	0,0054
np=1
wa=0
wb=0
il=0.037

[RMS 35]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0274

[POZYCJA]
id=141
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-03	4-04	1101-03		1
mpn=_1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=1.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.05	1	4,88*0,18*1,2						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=1.323

[RMS 35]
nz=1.112	0	1,112
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1676

[POZYCJA]
id=144
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-06	4-04	1101-06		1
mpn=1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=1.05	1	1,05						

[RMS 35]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6426

[POZYCJA]
id=146
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=28
ob=1.05
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1.05	1	1,05						

[ELEMENT 2]
na=Wykucie otworów drzwiowych 
wa=0
kn=0	0	0
id=147
nu=1.4
wn=			

[POZYCJA]
id=148
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0628-02	19-01	0628-02		1
mpn=1211
na=Rozebranie ocieplenia zewnętrznego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.85	1	0,90*2,05						

[RMS 1]
nz=0.239	0	0,239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4421

[POZYCJA]
id=150
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1.98
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.96	1	<drzwi zewn.>0,90*2,05*0,52						
wo=1.02	1	<drzwi wewn>1,19*2,05*0,42						

[RMS 1]
nz=8.63	0	8,63
np=1
wa=0
wb=0
il=17.0874

[POZYCJA]
id=152
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=8.25
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.65	1	<drzwi zewn.>3*1,55						
wo=3.6	1	<drzwi wewn>2*1,80						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=13.365

[RMS 9]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=66

[RMS 3]
nz=0.00518	0	0,00518
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0427

[RMS 10]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1485

[RMS 59]
nz=30.4	0	30,4
np=1
wa=0
wb=0
il=250.8
nan=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2475

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5775

[POZYCJA]
id=161
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-06	4-01	0313-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=2.16

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 3]
nz=0.00173	0	0,00173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0069

[RMS 10]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 16]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.016

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.04

[RMS 36]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.16

[POZYCJA]
id=183
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0321-05	19-01	0321-05		1
mpn=1211
na=Szpałdowanie belek do NP 180
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=6.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6.7	1	2*1,55+2*1,80						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=4.556

[RMS 56]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=26.8

[RMS 57]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0268

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[RMS 36]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0536

[POZYCJA]
id=170
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=5.37
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.37	1	2*0,90+3*1,19						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.148

[RMS 37]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7721

[RMS 53]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2685

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=175
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0704-03	4-01	0704-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=0.97
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.97	1	0,90*0,52+1,19*0,42						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4753

[RMS 3]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 54]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0004

[RMS 10]
nz=0.0119	0	0,0119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0115

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[RMS 36]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0194

[POZYCJA]
id=190
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0726-03	4-01	0726-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	<drzwi zewn.>(0,90+2*2,05)*0,52+1,55*0,16						

[RMS 1]
nz=1.22	0	1,22
np=1
wa=0
wb=0
il=3.477

[RMS 3]
nz=0.0042	0	0,0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.012

[RMS 54]
nz=0.0044	0	0,0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0125

[RMS 10]
nz=0.0229	0	0,0229
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0653

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[POZYCJA]
id=198
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0733-03	4-01	0733-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych cem.-wap. na ścianach płaskich, loggiach, balkonach o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2.85	1	2,85						

[RMS 1]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9405

[RMS 3]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[RMS 54]
nz=0.0024	0	0,0024
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0068

[RMS 10]
nz=0.0133	0	0,0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0379

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0855

[POZYCJA]
id=206
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0716-01	4-01	0716-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=7.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.37	1	<drzwi wewn>(1,19+2*2,05)*0,42+1,55+2*1,80						

[RMS 1]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=6.633

[RMS 3]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0383

[RMS 4]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0486

[RMS 10]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.196

[RMS 16]
nz=0.0067	0	0,0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0494

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2948

[RMS 11]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2948

[POZYCJA]
id=217
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0719-03	4-01	0719-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=7.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.37	1	7,37						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1373

[RMS 3]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0192

[RMS 4]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0243

[RMS 10]
nz=0.0133	0	0,0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.098

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2211

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2211

[POZYCJA]
id=225
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-08	0-23	2612-08		1
mpn=1211
na=Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2*2,05+0,90						

[RMS 1]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[RMS 66]
nz=0.9	0	0,9
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 67]
nz=0.4704	0	0,4704
np=1
wa=0
wb=0
il=2.352

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0007	0	0,0007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 35]
nz=0.0005	0	0,0005
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0025

[POZYCJA]
id=232
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 2612-07	0-23	2612-07		1
mpn=1211
na=Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=3.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.35	1	(0,90+2*2,05)*0,62+1,55*0,16						

[RMS 1]
nz=1.382	0	1,382
np=1
wa=0
wb=0
il=4.6297

[RMS 66]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=13.4

[RMS 69]
nz=1.643	0	1,643
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5041

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0235

[RMS 35]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0174

[POZYCJA]
id=239
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-01	0-23	0931-01		1
mpn=_1211
na=Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=3.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.35	1	3,35						

[RMS 1]
nz=0.105	0	0,105
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3518

[RMS 73]
nz=0.3	0	0,3
np=1
wa=0
wb=0
il=1.005

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=244
pd=IGM wyd.I 1999	KNR	0-23 0931-03	0-23	0931-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - ościeże otworu wejściowego1310( kolor tynku zgodny z istniejącym kolorem elewacji )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=3.35
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.35	1	3,35						

[RMS 1]
nz=2.104	0	2,104
np=1
wa=0
wb=0
il=7.0484

[RMS 72]
nz=3.3	0	3,3
np=1
wa=0
wb=0
il=11.055

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 68]
nz=0.0064	0	0,0064
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0214

[RMS 35]
nz=0.009	0	0,009
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0302

[ELEMENT 2]
na=Posadzka granitowa w otworze wejściowym
wa=0
kn=0	0	0
id=288
nu=1.5
wn=			

[POZYCJA]
id=250
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 0618-01	202	0618-01		1
mpn=1211
na=(z.V) Izolacje przeciwwilgociowez papy zgrzewalnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=0.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	,90*0,62						

[RMS 1]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 74]
nz=1.15	0	1,15
np=1
wa=0
wb=0
il=0.644

[RMS 75]
nz=0.1	0	0,1
np=1
wa=0
wb=0
il=0.056

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.003	0	0,003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0017

[POZYCJA]
id=256
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0803-01	4-01	0803-01		1
mpn=_1211
na=Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=0.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0,56						

[RMS 1]
nz=0.96	0	0,96
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5376

[RMS 3]
nz=0.013	0	0,013
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0073

[RMS 10]
nz=0.033	0	0,033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0185

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=261
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-01	202	1134-01		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=0.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0,56						

[RMS 1]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 40]
nz=0.21	0	0,21
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1176

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0001

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0002

[POZYCJA]
id=830
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2112-01	2-02	2112-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 6 cm ( posadzka w otworze wejściowym )
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=0.56
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.56	1	0,56						

[RMS 1]
nz=3.43	0	3,43
np=1
wa=0
wb=0
il=1.9208

[RMS 34]
nz=0.048	0	0,048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0269

[RMS 54]
nz=0.007	0	0,007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0039

[RMS 6]
nz=19	0	19
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 77]
nz=1.02	0	1,02
np=0
wa=0
wb=0
il=0.5712
nan=1

[POZYCJA]
id=267
pd=WACETOB wyd.VI/V 2017/2003	KNR-W	2-02 2113-02	2-02	2113-02		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 1.0 m -(cokoliki)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=1.24
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.24	1	2*0,62						

[RMS 1]
nz=2.49	0	2,49
np=1
wa=0
wb=0
il=3.0876

[RMS 34]
nz=0.048	0	0,048
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0595

[RMS 6]
nz=20	0	20
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 77]
nz=0.6324	0	0,6324
np=0
wa=0
wb=0
il=0.7842
nan=1

[ELEMENT 2]
na=Montaż oprawy w przedsionku oraz oprawy zewnętrznej 
wa=0
kn=0	0	0
id=774
nu=1.6
wn=			

[POZYCJA]
id=854
pd=ORGBUD wyd.I 1988, biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0333-03	4-01	0333-03		0
mpn=1211
na=Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.67	0	0,67
np=0
wa=0
wb=0
il=0.67

[POZYCJA]
id=752
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-05	5	1207-05		1
na=Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 1]
nz=0.11	0	0,11
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1

[POZYCJA]
id=754
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1207-01	5	1207-01		0
na=Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						

[RMS 1]
nz=0.0798	0	0,0798
np=1
wa=0
wb=0
il=0.798

[POZYCJA]
id=756
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur [YDYżo 3x1,5]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						

[RMS 1]
nz=0.0352	0	0,0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.352

[RMS 151]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 152]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=822
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0103-05	5	0103-05		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=10
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10,00						

[RMS 1]
nz=0.309	0	0,309
np=1
wa=0
wb=0
il=3.09

[RMS 181]
nz=1.04	0	1,04
np=1
wa=0
wb=0
il=10.4

[RMS 182]
nz=0.41	0	0,41
np=1
wa=0
wb=0
il=4.1

[RMS 183]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 185]
nz=2.1	0	2,1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 6]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=760
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1203-11	5	1203-11		0
na=Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=9
jm=szt.żył	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
prn=3

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 1]
nz=0.0336	0	0,0336
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3024

[POZYCJA]
id=762
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-03	5	0502-03		0
na=Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.74	0	0,74
np=1
wa=0
wb=0
il=0.74

[RMS 156]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 152]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=847
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0406-01	5	0406-01		1
na=Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - czujnik  obecnosci 230V, obszar ruchu 8m, obszar przejsciowy 8 m IP20
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=1
wa=0
wb=0
il=0.63

[RMS 194]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[POZYCJA]
id=850
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0502-04	5	0502-04		0
mpn=1211
na=Oprawa oświetlenia podstawowego typu LED przystosowana do montaż zewnętrznego ze zintegrowanym czujnikiem ruchu i zmierzchu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.92	0	0,92
np=0
wa=0
wb=0
il=0.92

[RMS 197]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1
nan=1

[RMS 152]
nz=2.5	0	2,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=766
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0302-01	5	0302-01		0
na=Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.084	0	0,084
np=1
wa=0
wb=0
il=0.168

[RMS 154]
nz=1.02	0	1,02
np=1
wa=0
wb=0
il=2.04

[RMS 152]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=770
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0306-02	5	0306-02		0
na=Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej [poj. IP20]
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.158	0	0,158
np=1
wa=0
wb=0
il=0.158

[RMS 180]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 152]
nz=2.5	0	2,5
np=1
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=856
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-01	5	1303-01		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.63	0	0,63
np=0
wa=0
wb=0
il=0.63

[POZYCJA]
id=858
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1303-02	5	1303-02		0
na=Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=1
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 1]
nz=0.42	0	0,42
np=0
wa=0
wb=0
il=0.42

[POZYCJA]
id=860
pd=WACETOB 2000	KNNR-W	9 1201-02	9	1201-02		0
na=Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=2
jm=punkt	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0,4
np=0
wa=0
wb=0
il=0.8

[ELEMENT 2]
na=Drzwi rozsuwane automatycznie
wa=0
kn=0	0	0
id=775
nu=1.7
wn=			

[POZYCJA]
id=776
pd=IGM wyd.I 1998	KNR	0-19 1024-09	0-19	1024-09		1
mpn=_121,0:1,092,0:0,0911
na=Montaż drzwi automatycznych dwuskrzydłowych przesuwnych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=1.85
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.85	1	0,90*2,05						

[RMS 1]
nz=2.86	0	2,86
np=1
wa=0
wb=0
il=5.291

[RMS 165]
nz=3.17	0	3,17
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8645

[RMS 164]
nz=0.19	0	0,19
np=1
wa=0
wb=0
il=0.3515

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 166]
nz=1	1	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 35]
nz=0.06	0	0,06
np=1
wa=0
wb=0
il=0.111

[ELEMENT 1]
na=Poszerzenie istniejących otworów drzwiowych , zabudowa nadproży płytami g-k (parter + piętro)
wa=0
kn=0	0	0
id=289
nu=2
wn=			

[POZYCJA]
id=297
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=6
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	1,50*2,00*2						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.342

[RMS 22]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=2.142

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=290
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0333-07	4-01	0333-07		1
mpn=1211
na=Wykucie strzępi w przekroju ściany z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=4.1
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.1	1	<parter+piętro>2*2,05						

[RMS 1]
nz=1.03	0	1,03
np=1
wa=0
wb=0
il=4.223

[POZYCJA]
id=301
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0711-03	4-01	0711-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=66
ob=1.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.48	1	4,10*0,36						

[RMS 1]
nz=1.17	0	1,17
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7316

[RMS 3]
nz=0.0052	0	0,0052
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0077

[RMS 4]
nz=0.0066	0	0,0066
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0098

[RMS 10]
nz=0.0266	0	0,0266
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0394

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.074

[RMS 11]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0592

[POZYCJA]
id=334
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0719-02	4-01	0719-02		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych do 2 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=67
ob=1.48
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.48	1	1,48						

[RMS 1]
nz=0.31	0	0,31
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4588

[RMS 3]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0038

[RMS 4]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0049

[RMS 10]
nz=0.0133	0	0,0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0197

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0444

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0444

[POZYCJA]
id=721
pd=IGM wyd.I 1996	KNR	0-14 2011-07	0-14	2011-07		1
mpn=_1211
na=Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych belek i podciągów, jednowarstwowa 50 - 01
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=68
ob=1.37
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.37	1	<zabudowa nadproży>2*0,90*(2*0,20+0,36)						

[RMS 1]
nz=2.1051	0	2,1051
np=1
wa=0
wb=0
il=2.884

[RMS 141]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4385
nan=1

[RMS 134]
nz=0.76	0	0,76
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0412

[RMS 135]
nz=2.05	0	2,05
np=1
wa=0
wb=0
il=2.8085

[RMS 142]
nz=4.06	0	4,06
np=1
wa=0
wb=0
il=5.5622

[RMS 143]
nz=17	0	17
np=1
wa=0
wb=0
il=23.29

[RMS 19]
nz=0.00132	0	0,00132
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0018

[RMS 145]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4385

[RMS 144]
nz=2.264	0	2,264
np=1
wa=0
wb=0
il=3.1017

[RMS 16]
nz=0.00086	0	0,00086
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0012

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.021	0	0,021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[RMS 35]
nz=0.016	0	0,016
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0219

[POZYCJA]
id=659
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=69
ob=7.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.79	1	<parter od strony wewn -drzwi do windy>(2,00*2+1,19)*0,36+(2*2,30+1,79)*0,30						
wo=3.29	1	<piętro -drzwi do windy>(2*2,00+1,19)*0,30+(2*2,00+1,79)*0,30						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5664

[RMS 40]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5576

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0014

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0021

[POZYCJA]
id=665
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0201-03	AT-22	0201-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=70
ob=7.08
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=7.08	1	7,08						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=9.4164

[RMS 131]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=7.434

[RMS 45]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=2.478

[RMS 44]
nz=20.78	0	20,78
np=1
wa=0
wb=0
il=147.1224

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2124

[RMS 35]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2124

[POZYCJA]
id=317
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=71
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50						

[RMS 1]
nz=0.176	0	0,176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.792

[RMS 21]
nz=0.292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=1.314

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.25

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0013

[POZYCJA]
id=323
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-03	K-04	0201-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=72
ob=4.5
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=4.5	1	4,50						

[RMS 1]
nz=0.0505	0	0,0505
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2273

[RMS 21]
nz=0.125	0	0,125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5625

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=328
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-03	4-04	1101-03		1
mpn=_1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=73
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	0,39						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4914

[RMS 35]
nz=1.112	0	1,112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4337

[POZYCJA]
id=331
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-06	4-04	1101-06		1
mpn=1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=74
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	0,39						

[RMS 35]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2387

[POZYCJA]
id=333
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=75
ob=0.39
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0.39	1	0,39						

[ELEMENT 1]
na=Wykucie otworu drzwiowego na poddaszu
wa=0
kn=0	0	0
id=359
nu=3
wn=			

[POZYCJA]
id=417
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1216-01	4-01	1216-01		1
mpn=1211
na=Zabezpieczenie podłóg folią
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=76
ob=3
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	1,50*2,00						

[RMS 1]
nz=0.057	0	0,057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.171

[RMS 22]
nz=0.357	0	0,357
np=1
wa=0
wb=0
il=1.071

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=360
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0331-03	4-01	0331-03		1
mpn=1211
na=Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=77
ob=0.66
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.66	1	0,90*2,05*0,36						

[RMS 1]
nz=8.63	0	8,63
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6958

[POZYCJA]
id=362
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0314-04	4-01	0314-04		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=78
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	2*1,80						

[RMS 1]
nz=1.62	0	1,62
np=1
wa=0
wb=0
il=5.832

[RMS 9]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=28.8

[RMS 3]
nz=0.00518	0	0,00518
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0186

[RMS 10]
nz=0.018	0	0,018
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0648

[RMS 59]
nz=30.4	0	30,4
np=1
wa=0
wb=0
il=109.44
nan=1

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.108

[RMS 36]
nz=0.07	0	0,07
np=1
wa=0
wb=0
il=0.252

[POZYCJA]
id=371
pd=ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996	KNR	4-01 0313-06	4-01	0313-06		1
mpn=_1211
na=Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=79
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 1]
nz=0.54	0	0,54
np=1
wa=0
wb=0
il=1.08

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 3]
nz=0.00173	0	0,00173
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0035

[RMS 10]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 16]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.008

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.01	0	0,01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.02

[RMS 36]
nz=0.04	0	0,04
np=1
wa=0
wb=0
il=0.08

[POZYCJA]
id=380
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0703-03	4-01	0703-03		1
mpn=_1211
na=Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=80
ob=1.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	2*0,90						

[RMS 1]
nz=0.4	0	0,4
np=1
wa=0
wb=0
il=0.72

[RMS 37]
nz=0.33	0	0,33
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 53]
nz=0.05	0	0,05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.09

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=385
pd=. IGM wyd.I 1996-97	KNR	19-01 0321-05	19-01	0321-05		1
mpn=1211
na=Szpałdowanie belek do NP 180
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=81
ob=3.6
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.6	1	2*1,80						

[RMS 1]
nz=0.68	0	0,68
np=1
wa=0
wb=0
il=2.448

[RMS 56]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=14.4

[RMS 57]
nz=0.004	0	0,004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0144

[RMS 6]
nz=5	0	5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[RMS 36]
nz=0.008	0	0,008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0288

[POZYCJA]
id=392
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0704-03	4-01	0704-03		1
mpn=_1211
na=Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=82
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	0,90*2						

[RMS 1]
nz=0.49	0	0,49
np=1
wa=0
wb=0
il=0.882

[RMS 3]
nz=0.0041	0	0,0041
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0074

[RMS 54]
nz=0.0004	0	0,0004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 10]
nz=0.0119	0	0,0119
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0214

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 11]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[RMS 36]
nz=0.02	0	0,02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.036

[POZYCJA]
id=400
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0708-03	4-01	0708-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=83
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	2*2,05+0,90						

[RMS 1]
nz=0.95	0	0,95
np=1
wa=0
wb=0
il=4.75

[RMS 3]
nz=0.0015	0	0,0015
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0075

[RMS 54]
nz=0.0019	0	0,0019
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0095

[RMS 10]
nz=0.0106	0	0,0106
np=1
wa=0
wb=0
il=0.053

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.15

[POZYCJA]
id=409
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 0719-03	4-01	0719-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach płaskich i słupach prostokątnych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=84
ob=1.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=1.8	1	5,00*0,36						

[RMS 1]
nz=0.29	0	0,29
np=1
wa=0
wb=0
il=0.522

[RMS 3]
nz=0.0026	0	0,0026
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0047

[RMS 4]
nz=0.0033	0	0,0033
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0059

[RMS 10]
nz=0.0133	0	0,0133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[RMS 11]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.054

[POZYCJA]
id=437
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-02	K-04	0201-02		1
mpn=121,0:0,0911
na=Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=85
ob=5.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.14	1	5,14						

[RMS 1]
nz=0.176	0	0,176
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9046

[RMS 21]
nz=0.292	0	0,292
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5009

[RMS 15]
nz=0.5	0	0,5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.57

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0015

[POZYCJA]
id=443
pd=KOPRIN wyd.I 2002	KNR	K-04 0201-03	K-04	0201-03		1
mpn=121,0:0,0911
na=Każde następne powyżej 2 malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=86
ob=5.14
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=5.14	1	5,14						

[RMS 1]
nz=0.0505	0	0,0505
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2596

[RMS 21]
nz=0.125	0	0,125
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6425

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 35]
nz=0.0001	0	0,0001
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0005

[POZYCJA]
id=680
pd=ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów	NNRNKB	202 1134-02	202	1134-02		1
mpn=121,0:1,0911
na=(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=87
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	<drzwi do windy>(2*2,00+1,19)*0,30+(2*2,00+1,79)*0,30						

[RMS 1]
nz=0.08	0	0,08
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2632

[RMS 40]
nz=0.22	0	0,22
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7238

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.0002	0	0,0002
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0007

[RMS 35]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.001

[POZYCJA]
id=686
pd=ATHENASOFT wyd.I 2008	KNR	AT-22 0201-03	AT-22	0201-03		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=88
ob=3.29
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.29	1	3,29						

[RMS 1]
nz=1.33	0	1,33
np=1
wa=0
wb=0
il=4.3757

[RMS 131]
nz=1.05	0	1,05
np=1
wa=0
wb=0
il=3.4545

[RMS 45]
nz=0.35	0	0,35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1515

[RMS 44]
nz=20.78	0	20,78
np=1
wa=0
wb=0
il=68.3662

[RMS 6]
nz=1.5	0	1,5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 36]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0987

[RMS 35]
nz=0.03	0	0,03
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0987

[POZYCJA]
id=448
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-03	4-04	1101-03		1
mpn=_1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=89
ob=0.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=0.79	1	0,66*1,2						

[RMS 1]
nz=1.26	0	1,26
np=1
wa=0
wb=0
il=0.9954

[RMS 35]
nz=1.112	0	1,112
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8785

[POZYCJA]
id=451
pd=ORGBUD wyd.III 1994,biuletyny do 9 1996	KNR	4-04 1101-06	4-04	1101-06		1
mpn=1211
na=Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=90
ob=0.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=0.79	1	0,79						

[RMS 35]
nz=0.204	0	0,204
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4835

[POZYCJA]
id=453
pd=						0
na=Opłata za utylizację gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=91
ob=0.79
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=0.79	1	0,79						

[ELEMENT 1]
na=Pomalowanie szybu windowego
wa=0
kn=0	0	0
id=694
nu=4
wn=			

[POZYCJA]
id=695
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-08	4-01	1204-08		1
mpn=_1211
na=Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=92
ob=100.32
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.92	1	<sufit>2,45*1,60						
wo=96.4	1	<ściany>2*(2,45+1,60)*12,79-4*0,90*2,00						
ko=				

[RMS 1]
nz=0.095	0	0,095
np=1
wa=0
wb=0
il=9.5304

[RMS 19]
nz=0.0003	0	0,0003
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0301

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=699
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-01	4-01	1204-01		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=93
ob=3.92
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=3.92	1	3,92						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=0.4978

[RMS 132]
nz=0.298	0	0,298
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1682

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=703
pd=WACETOB wyd.III 2000	KNR-W	4-01 1204-02	4-01	1204-02		1
mpn=_1211
na=Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=94
ob=96.4
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=			

[PRZEDMIAR]
wo=96.4	1	96,40						

[RMS 1]
nz=0.127	0	0,127
np=1
wa=0
wb=0
il=12.2428

[RMS 132]
nz=0.286	0	0,286
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5704

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 1]
na=Montaż dżwigu osobowego wraz z demontażem istniejącego
wa=0
kn=0	0	0
id=644
nu=5
wn=			

[POZYCJA]
id=810
pd=						1
mpn=1211
na=Demontaż istniejącego dżwigu wraz z kosztem wywiezienia i utylizacji
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=95
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=809
pd=IGM wyd.I 1995	KNR	7-33 0104-01	7-33	0104-01		1
mpn=1211
na=Montaż dźwigów osobowych i meblowych o szybkości do 1 m/s z drzwiami automatycznymi o nośności do 500 kg i o wysokości kondygnacji do 2.80 - do 6 przystanków KOSZT DOSTAWY I MONTAŻU 1310- udźwig:                                      900 kg1310- apęd:                                         hydrauliczny 9,5 kW1310- zasilanie:                                   400 V1310- wysokość podnoszenia:              do 7,2  m1310- maszynownia:                            prefabrykowana1310- nadszybie:                                  2600 (zaniżone)1310- podszybie:                                 1300    1310- szyb:                                          1600 x 2400                                                                                1310- prędkość jazdy:                          0,5m/s1310- ilość przystanków/dojść:             3/41310- kabina :                                       przelotowa  1100x 1900x2100, inox  1310                                                      podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową,1310                                                      podświetlane przyciskami sterowe z oznaczeniem1310                                                      Braille’a,  alarmem, wyświetlaczem, oświetleniem1310                                                      awaryjnym (2h), sygnalizacja przeciążenia kabiny,1310                                                      sygnalizacja kierunku jazdy, informacja głosowa1310                                                      system łączności alarmowej GSM                       1310  - drzwi kabinowe:                         automatyczne,  2  panelowe teleskopowe ,1310                                                      900x2000 mm , inox1310- drzwi szybowe:                             automatyczne, 2 panelowe teleskopowe,1310                                                       900x2000, inox1310 - sterowanie :                                 mikroprocesorowe, 1310 - kasety wezwań:                          z wyświetlaczem i strzałką kierunku jazdy                                                     1310 -  jazdy pożarowe:                         zjazd na przystanek podstawowy1310- zjazd awaryjny:                            do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi, ups
uw=analogia
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=96
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=821
pd=						0
na=Przygotowanie dokumentacji i odbiór UDT
uw=kalk. własna
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=97
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=			
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[SUMA KONTROLNA]
2c 89b289dabdd1e 9931acc 1a8375a